Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Continue opname instellingen

## Continue opname instellingen

Als u de ontspanknop ingedrukt houdt, neemt de camera maximaal 10 frames achter elkaar op in één burst.

1. MENU (Continue opname instellingen) gewenste functie

| (Uit) | Neemt een enkel beeld op.
| (Hoog) | Hiermee worden achter elkaar tot 10 beelden per seconde opgenomen.
| (Laag) | Hiermee worden achter elkaar tot 2 beelden per seconde opgenomen.

Opmerkingen

- [Flitser] is ingesteld op [Uit].

- Bij opnemen met de zelfontspanner wordt een serie van maximaal 10 beelden opgenomen.

- Het opname-interval wordt langer afhankelijk van de instelling van het beeldformaat.

- [Scherpstellen], [Witbalans] en [EV] worden ingesteld voor het eerste beeld, en deze instellingen worden vervolgens gebruikt voor de overige beelden.

- Wanneer [Continue opname instellingen] is ingesteld op [Hoog] of [Laag], kan de ISO-gevoeligheid worden ingesteld tot ISO800.

- Bij opnemen in het interne geheugen wordt het beeldformaat ingesteld op [VGA].

- Wanneer er weinig batterijlading is, of wanneer het interne geheugen of de geheugenkaart vol is, stopt de burst-opname.

- In omstandigheden met een lange sluitertijd, kan het aantal burst-opnamen per seconde worden verlaagd.

- Mogelijk kunt u sommige MENU-onderdelen niet instellen, afhankelijk van de geselecteerde opnamefunctie. Voor meer informatie, zie "MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties". [Details]

Terug naar boven