Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Videokvalitet/Videostørrelse

## Videokvalitet/Videostørrelse

Billedkvaliteten øker med størrelsen på filmbildet. Jo større datamengde som brukes per sekund (gjennomsnittlig overføringshastighet), jo bedre blir bildekvaliteten.
Velg format for filmopptak ved å berøre MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Videoformat] når du er i opptaksmodus. [Detaljer]
Du kan angi AVCHD-format som [Videokvalitet] og MP4-format som [Videostørrelse].

#### Videokvalitet (opptaksformat: AVCHD)

1. MENU (Videokvalitet) ønsket modus

Du angir filmkvaliteten ved hjelp av knappene som vises på venstre side av skjermen i samsvar med opptaksmodusen.
Kameraet tar opp film i AVCHD-format med rundt 60 felter per sekund (1080 60i-kompatible enheter) eller 50 felter per sekund (1080 50i-kompatible enheter) i sammenflettet modus med Dolby Digital-lyd.

| Filmkvalitet | Gjennomsnittlig overføringshastighet | Beskrivelse
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Opptak med høyest bildekvalitet, 1920 × 1080 (50i/60i).
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Fotograferer med høy bildekvalitet på 1920×1080 (50i/60i).
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Fotograferer med standard bildekvalitet på 1440×1080 (50i/60i)

#### Videostørrelse (opptaksformat: MP4)

1. MENU (Videostørrelse) ønsket størrelse

Du angir filmkvaliteten ved hjelp av knappene som vises på venstre side av skjermen i samsvar med opptaksmodusen.
Filmer som tas opp med dette kameraet, tas opp i MPEG-4-format, med ca. 30 rammer/s (for 1080 60i-kompatible enheter) eller 25 rammer/s (for 1080 50i-kompatible enheter), i progressiv modus, med AAC-lyd og mp4-format.

| Filmbildestørrelse | Gjennomsnittlig overføringshastighet | Beskrivelse
| MP4 12M | 12 Mbps | Fotograferer med en størrelse på 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Fotograferer med en størrelse på 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Fotograferer med VGA-størrelse

Merknader

- Et telefotobilde produseres når bildestørrelsen [MP4 3M] er valgt.

- Filmer som er tatt opp med [AVC HD 24M (FX)] som filmmodus, kan ikke lagres på en DVD-plate eller som AVCHD-plate. Disse filmene må lagres på en Blu-ray-plate.

- Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Til toppen