Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów > Akumulator i zasilanie

## Akumulator i zasilanie

Nie można włożyć akumulatora do aparatu.

- Sprawdź, czy kierunek akumulatora jest prawidłowy i włóż akumulator tak, aby dźwignia wyjmowania akumulatora została zablokowana.

Nie można włączyć aparatu.

- Po włożeniu akumulatora do aparatu, do rozpoczęcia zasilania aparatu może upłynąć trochę czasu.

- Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo włożony.

- Akumulator jest rozładowany. Naładuj akumulator.

- Bieguny akumulatora są zanieczyszczone. Delikatnie wytrzyj zanieczyszczenia miękką ściereczką.

- Sprawdź, czy typ akumulatora to NP-BN lub NP-BN1.

Zasilanie nagle wyłącza się.

- Zależnie od temperatury aparatu i akumulatora, zasilanie może wyłączyć się automatycznie w celu ochrony aparatu. W takim przypadku przed wyłączeniem zasilania na ekranie pojawia się komunikat.

- Jeśli włączony aparat nie jest używany przez jakiś czas, a opcja [Oszczędz. energii] jest ustawiona na [Standard.] lub [Wytrzym.], to po pewnym czasie aparat wyłącza się automatycznie, aby zapobiec wyładowaniu akumulatora. Ponownie włączyć aparat.

- Jeśli włączony aparat nie jest używany przez jakiś czas, a opcja [Oszczędz. energii] jest ustawiona na [Wyłącz] lub aparat jest podłączony do zasilacza sieciowego, to po pewnym czasie aparat wyłącza się, aby zapobiec wypaleniu wyświetlacza. Ponownie dotknij ekranu, aby włączyć wyświetlanie.

Wskaźnik pozostałej mocy jest nieprawidłowy.

- Jest to spowodowane używaniem aparatu w bardzo gorącym lub w bardzo zimnym miejscu.

- Powstała rozbieżność pomiędzy wskaźnikiem pozostałej mocy, a aktualnie pozostałą energią akumulatora. Rozładuj całkowicie akumulator jeden raz, po czym naładuj go, aby skorygować wskazanie. W niektórych okolicznościach wskazanie naładowania akumulatora może nie być prawidłowe.

- Pojemność akumulatora stopniowo maleje z czasem i poprzez częste używanie. Jeżeli czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami stanie się znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.

Wskaźnik zasilania/ładowania aparatu miga podczas ładowania akumulatora.

- Sprawdź, czy typ akumulatora to NP-BN lub NP-BN1.

- Wskaźnik zasilania/ładowania aparatu miga nieregularnie, gdy akumulator nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy wyjąć akumulator z aparatu i włożyć go ponownie.

- Szczegółowe informacje, zobacz „Akumulator” [Szczegóły].

Akumulator nie jest naładowany nawet wtedy, gdy wskaźnik zasilania/ładowania wyłącza się i ładowanie jest ukończone.

- Zdarza się tak, gdy akumulator jest ładowany przy bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze otoczenia. Ładuj akumulator przy właściwej temperaturze otoczenia w zakresie 10°C do 30°C.

Powrót do początku