Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Antes de usar > Nomes de partes e lista de ícones visualizados no ecrã > Lista de ícones visualizados no ecrã

## Lista de ícones visualizados no ecrã

Lista de ícones do modo de fotografia
Lista de ícones do modo de visualização
Os ícones são visualizados no ecrã para indicar o estado da câmara.
As posições do ícone visualizado podem diferir de acordo com o modo de fotografia.

### Lista de ícones do modo de fotografia

Visor | Indicação
| Cena de filmagem de filme
| Ícone de Reconhecimento de Cena
| Aviso de vibração
| Redução olhos fechados
| Reconhecimento de Cena
| Ícone de sobreposição para Auto Superior
GRAV. Espera | Gravação de um filme/Espera de filme
0:12 | Tempo de gravação (m:s)
| Detecção de Cara
| Equilíbrio de brancos
| Modo do medidor
| Efeito de Desfocagem
| Efeito de Pele Suave
| Intervalo de fotografia burst
| Aviso de sobreaquecimento
| Ficheiro de base de dados cheio/erro de ficheiro de base de dados

Visor | Indicação
| Bloqueio AE/AF
ISO400 | Velocidade ISO
| Obturador lento NR
125 | Velocidade do obturador
F3.5 | Valor da abertura
+2.0EV | Valor de exposição
| Indicador do quadro do telémetro de AF
| Foco Próximo
| Modo de flash
| Redução dos olhos vermelhos
| Flash a carregar
| Redução de Ruído de Vento

Visor | Indicação
9 | N.º de imagens graváveis (Dual Rec)
| Bateria restante
| Aviso de bateria fraca
| Painel táctil inválido
1.4 | Escala de zoom
FOTOGRAFA | Importar imagens fixas
| Meio de Gravação (cartão de memória, memória interna)
| Iluminador AF

Visor | Indicação
| Temporizador automático
C:32:00 | Visor de auto-diagnóstico
100Min | Tempo de gravação
| Pasta de gravação
| Indicador de aviso relativo à gravação de imagem fixa
| Destino
| Efeito de pintura HDR
| Tom da cor
| Cor Extraída
| Quadro do telémetro de AF
| Reticulado do medidor de ponto
| Tamanho da imagem/Tamanho da imagem panorama/Qualidade
96 | Número de imagens que pode gravar
| Escrever Data

### Lista de ícones do modo de visualização

Visor | Indicação
| Tamanho da imagem/Tamanho da imagem panorama/Qualidade
| Imagens Burst
| Imagem principal no grupo burst
| Protecção
| Ordem de impressão (DPOF)
| Zoom de reprodução
| Meio de Reprodução (cartão de memória, memória interna)
| Imagens 3D
| Pasta de reprodução
12/12 | Número de imagem/Número de imagens gravadas na variação de data seleccionada ou na pasta
| Ficheiro de base de dados cheio/Aviso de erro do ficheiro de base de dados
| Aviso de sobreaquecimento
| Ampliação indisponível

Visor | Indicação
101-0012 | Número pasta-arquivo
2011-1-1 9:30 AM | Data/hora da gravação da imagem de reprodução

Visor | Indicação
| Bateria restante
| Aviso de bateria fraca
| Modo de visualização
| Modo do medidor
| Modo de flash
| Equilíbrio de brancos
+2.0EV | Valor de exposição

Visor | Indicação
500 | Velocidade do obturador
F3.5 | Valor da abertura
ISO400 | Velocidade ISO
C:32:00 | Visor de auto-diagnóstico
| Reprodução
| Reprodução de velocidade variável
| Barra de reprodução
00:00:12 | Contador
| Volume

Voltar ao topo