Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Calitate film/Dimensiune film

## Calitate film/Dimensiune film

Cu cât dimensiunea cadrului filmului este mai mare, cu atât creşte şi calitatea. Cu cât cantitatea de date pe secundă (rata medie de biţi pe secundă) este mai mare, cu atât calitatea imaginii este mai bună.
Selectaţi un format de înregistrare a filmelor atingând MENU (Setări) (Setări fotografiere) [Format film] în modul de filmare. [Detalii]
Puteţi seta [Calitate film] în formatul AVCHD şi [Dimensiune film] în formatul MP4.

#### Calitate film (formatul de înregistrare: AVCHD)

1. MENU (Calitate film) modul dorit

În funcţie de modul REC, realizaţi setările utilizând butoanele afişate în partea stângă a ecranului.
Filmele realizate cu acest aparat foto sunt înregistrate în formatul AVCHD, la aproximativ 60 de câmpuri/secundă (pentru dispozitivele compatibile 1080 60i) sau la 50 de câmpuri/secundă (pentru dispozitivele compatibile 1080 50i), în modul combinat, cu audio Dolby Digital.

| Calitatea filmului | Rata de biţi medie | Descriere
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Filmează la o calitate ridicată a imaginii, cu o dimensiune de 1920×1080 (50i/60i).
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Filmează la o calitate ridicată a imaginii, cu o dimensiune de 1920×1080 (50i/60i).
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Filmează la o calitate standard a imaginii, cu o dimensiune de 1440×1080 (50i/60i).

#### Dimensiune film (formatul de înregistrare: MP4)

1. MENU (Dimensiune film) direcţia dorită

În funcţie de modul REC, realizaţi setările utilizând butoanele afişate în partea stângă a ecranului.
Filmele realizate cu acest aparat foto sunt înregistrate în formatul MPEG-4, la aproximativ 30 de cadre/secundă (pentru dispozitivele compatibile 1080 60i) sau la aproximativ 25 de cadre/secundă (pentru dispozitivele compatibile 1080 50i), în modul progresiv, cu audio AAC, format mp4.

| Dimensiunea cadrelor filmului | Rata de biţi medie | Descriere
| MP4 12M | 12 Mbps | Filmează la dimensiunea de 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Filmează la dimensiunea de 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Filmează la dimensiunea VGA

Observaţii

- La selectarea dimensiunii [MP4 3M] a imaginii, rezultă o telefotografie.

- Filmele înregistrate cu modul Film setat la [AVC HD 24M (FX)] nu pot fi salvate pe un DVD sau pe un disc AVCHD. Salvaţi-le pe un disc Blu-ray.

- Este posibil să nu puteţi seta anumite opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

Sus