Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > EV

## EV

Exponeringen går att justera för hand i steg om 1/3 EVi ett område från –2,0 EV till +2,0 EV.

1. MENU (EV)

Beroende på lagringsläget ställs detta in med hjälp av knapparna som visas till vänster på skärmen.

1. Peka på / för att justera exponeringen [OK].

Det går även att justera exponeringen genom att peka på på justerraden och dra åt höger eller vänster.
Justering av exponeringen för snyggare bilder
A: Överexponering (för mycket ljus)
B: Korrekt exponering
C: Underexponering (för lite ljus)

- Om den tagna bilden är överexponerad så justera [EV] i riktning mot minus.

- Om den tagna bilden är underexponerad så justera [EV] i riktning mot plus.

Observera

- Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att exponeringsjusteringen inte har någon effekt.

- Det kan hända att somliga MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen”. [Mer information]

Tillbaka till överst