Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder 3D-funktionerna > 3D-funktioner > Filnamn för 3D-bilder

## Filnamn för 3D-bilder

En 3D-bild består av både en JPEG-fil och en MPO-fil.
När man importerar bilder som är tagna med hjälp av kamerans 3D-funktioner till en dator, lagras bilddata på följande sätt.

| Filnamn på datorn | Användning
3D-stillbild | DSC0.JPG DSC0.MPO | För uppspelning av 3D-bilder på en 3D-TV
3D-panorering | DSC0.JPG DSC0.MPO | För uppspelning av 3D-bilder på en 3D-TV
Multivinkelsvepning | DSC0.JPG DSC0.MPO | För uppspelning av 3D-bilder på en 3D-TV
DSC0.JPG DSC0.MPO | Används för att ta en bild som går att spela upp som en stereobild genom att luta kameran åt höger eller vänster, och en bild som går att spela upp på en 3D-TV.

- För en 3D-bild som är tagen i läget [Multivinkelsvepning] lagras en JPEG-fil och en MPO-fil på datorn för uppspelning på kameran respektive på en 3D-TV.

- Om man raderar antingen JPEG-filen eller MPO-filen som tillsammans utgör en 3D-bild, kan det hända att det inte går att spela upp den 3D-bilden längre.

Tillbaka till överst