Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Inställningar Kontin. tagning

## Inställningar Kontin. tagning

Kameran tar upp till 10 bilder i en följd när man håller avtryckaren nedtryckt.

1. MENU (Inställningar Kontin. tagning) önskat läge

| (Av) | Kameran tar en enda bild.
| (Hög) | Kameran tar upp till 10 bilder i följd per sekund.
| (Låg) | Kameran tar upp till 2 bilder i följd per sekund.

Observera

- Punkten [Blixt] ställs in på [Av].

- Vid tagning med självutlösaren tar kameran en serie på upp till 10 bilder.

- Tagningsintervallet varierar beroende på inställningen för bildstorleken.

- Punkterna [Skärpa], [Vitbalans] och [EV] ställs in för den första bilden, och sedan används samma inställningar även för de övriga bilderna.

- När punkten [Inställningar Kontin. tagning] är inställd på [Hög] eller [Låg], går ISO-känsligheten att ställa in på upp till ISO800.

- När bilder lagras i internminnet ställs bildstorleken in på [VGA].

- Burst-tagningen avbryts om batteriströmmen blir för svag, eller om internminnet eller minneskortet blir fullt.

- När en lång slutartid används kan det hända att antalet bilder per sekund minskar.

- Det kan hända att somliga MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen”. [Mer information]

Tillbaka till överst