Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Фотозйомка > Масштабування (фотографії)

## Масштабування (фотографії)

Доступне масштабування
Значення масштабу
Збільшуйте зображення під час зйомки за допомогою важеля W/T (масштабування). Функція оптичного наближення фотоапарата може збільшити зображення до 5 разів.
Оптичне наближення дає змогу збільшувати зображення, не погіршуючи його якості.

1. Встановіть на фотоапараті режим зйомки.

1. Посуньте важіль W/T (масштабування).

Пересуньте важіль у напрямку T, щоб збільшити зображення, або у бік W, щоб його зменшити.
Примітка

- Масштабування зафіксовано в крайньому положенні на позначці W у таких режимах:

- у режимі інтелектуальної панорамної зйомки.

- у режимі інтелектуальної панорамної 3D-зйомки

- у режимі інтелектуальної багаторакурсної зйомки.

- У режимі фокусу крупним планом

### Доступне масштабування

Певні налаштування масштабування можна поєднувати, щоб наближати зображення зі значним збільшенням. Піктограма на екрані змінюється залежно від поточного налаштування масштабування.

1. Збільшення зі збереженням початкової якості зображення

(Ви можете робити знімки, не погіршуючи його початкової якості, навіть за понад 5-кратного оптичного збільшення.)

1. () [Масшт. чітк. зобр.]:

Збільшення з максимально можливим збереженням початкової якості зображення [Додатково]

1. () [Цифр. масштабув.]:

Нижча порівняно з початковою якість зображення [Додатково]

Керування | Налаштування | Панель масштабування (Значення збільшення, позначені * – це значення, за яких розмір знімка встановлюється на [10M].)
Використання лише оптичного збільшення | Розмір фотографії: [16M] [Масшт. чітк. зобр.]: [Вимк.] [Цифр. масштабув.]: [Вимк.] |
Збільшення зображень без погіршення якості | Розмір фотографії: окрім [16M] [Масшт. чітк. зобр.]: [Вимк.] [Цифр. масштабув.]: [Вимк.] |
Зйомка чітких зображень за допомогою [Масшт. чітк. зобр.] (із максимально можливим збереженням початкової якості зображення) | [Масшт. чітк. зобр.]: [Увімк.] [Цифр. масштабув.]: [Вимк.] |
Максимальне збільшення | [Масшт. чітк. зобр.]: [Увімк.] [Цифр. масштабув.]: [Увімк.] Функція [Масшт. чітк. зобр.] може бути недоступною в окремих режимах. [Додатково] | Коли функція [Масшт. чітк. зобр.] недоступна

### Значення масштабу

Підтримувані значення збільшення залежать від налаштувань або розміру зображення. У таблиці нижче наведено значення шкали масштабування, коли для параметрів [Масшт. чітк. зобр.] та [Цифр. масштабув.] вибрано пункт [Увімк.].

Розмір знімка | Наближення | Максималь- ний масштаб збільшення*
| () | ()
Масштаб оптичного збільшення | Значення збільшення без погіршення якості (у тому числі 5-кратне оптичне збільшення) | Масшт. чітк. зобр. | Цифр. масштабув.
16M | 5× | 5× | 2× | 2× | 20×
10M | 6,3× | 25×
5M | 8,9× | 35×
VGA | 36× | 72×**
16:9(12M) | 5× | 20×
16:9(2M) | 12× | 48×

* Максимальне значення збільшення – це значення загального збільшення, яке можна вибрати, не погіршуючи якості зображення (у тому числі 5-кратне збільшення); одночасно використовуються функції [Масшт. чітк. зобр.] та [Цифр. масштабув.]. Максимальне значення збільшення залежить від налаштувань. Максимальне значення збільшення для стандартного налаштування таке ж, як і коли для функції [Масшт. чітк. зобр.] вибрано значення [Увімк.]. [Додатково]
** Якщо для пункту [Якість фільму] встановлено значення [VGA], режим [Цифр. масштабув.] обмежено; максимальний масштаб збільшення – 72×.
Примітки

- Стандартне налаштування для функції [Масшт. чітк. зобр.] – [Увімк.].

- Стандартне налаштування для функції [Цифр. масштабув.] – [Вимк.]. Виберіть для функції [Цифр. масштабув.] значення [Увімк.], щоб збільшувати зображення ще більше без погіршення якості. [Додатково]

- Інші функції збільшення, окрім функції оптичного збільшення, недоступні, якщо зйомка здійснюється за таких умов:

- у режимі інтелектуальної панорамної зйомки.

- у режимі «Ефект картини»;

- у режимі розфокусування тла

- якщо увімкнено функцію спуску в момент посмішки.

- якщо для параметра [Автоспуск] встановлено значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини].

- якщо для режиму вибору сцени встановлено налаштування (HDR-корекція контр. св.);

- Функція розпізнавання обличчя не працює, якщо використовується будь-яке збільшення, окрім оптичного.

Нагору