Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > ISO

## ISO

Налаштування світлової чутливості, коли фотоапарат перебуває у режимі автоматичної зйомки за програмою.

1. MENU (ISO) потрібний режим

| (Авто) | Здійснюється автоматичне налаштування чутливості ISO.
| ///// | Під час зйомки об’єкта, що рухається, або у темряві ефект розмитості можна зменшити завдяки збільшенню чутливості ISO (встановіть більше значення).

Регулювання чутливості ISO (рекомендований показник експозиції)
Чутливість ISO – це швидкість сприйняття світла датчиком зображення в будь-якому записуючому пристрої. Навіть якщо значення експозиції те саме, зображення різняться залежно від чутливості ISO.
Висока чутливість ISO
Завдяки застосуванню короткої витримки для зменшення ефекту розмитості виконується запис яскравого зображення навіть під час зйомки у темряві.
Однак зображення у такому випадку може містити шуми.
Низька чутливість ISO
Виконується запис чіткішого зображення.
Однак, якщо експозиція є недостатньою, зображення може вийти дещо темним.
Поради щодо запобігання виникненню розмитості
Навіть якщо фотоапарат надійно зафіксовано, але об’єкт зйомки під час експозиції рухається, знімок вийде розмитим. Тремтіння фотоапарата зменшується автоматично, однак ця функція не зменшує розмитість об’єкта.
Ефект розмитості зображення часто виникає за умов тьмяного освітлення або довгої витримки.
У такому випадку здійснюйте зйомку, беручи до уваги викладені нижче поради.

- Виберіть значення вищої чутливості ISO, щоб зменшити витримку шторки.

- Виберіть режим (Висока чутливість) у меню вибору сцени.

Примітка

- Залежно від вибраного режиму запису окремі пункти MENU неможливо встановити. Детальніше читайте у розділі «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Нагору