Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Změna nastavení > Nastavení snímání > Digitál. transf.

## Digitál. transf.

Vybírá režim digitálního transfokátoru. Fotoaparát zvětšuje snímek pomocí optické transfokace (až 4×). Když dojde k překročení rozsahu transfokace, použije fotoaparát transfokátor smart nebo přesný digitální transfokátor.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímání.

1. MENU (Nastav.) (Nastavení pro záběr) [Digitál. transf.] požadovaný režim

| Smart () | Podle velikosti snímku zvětší snímek digitálně v rozsahu, kdy snímek nebude zkreslený (transfokátor smart).
| Přesný () | Zvětší snímky všech velikostí o celkový rozsah transfokace asi 8×, včetně optického transfokátoru 4×. Mějte však na paměti, že kvalita snímku se při překročení rozsahu optického transfokátoru zhoršuje (Přesný digitální transfokátor).
| Vyp. | Nepoužívá digitální transfokaci.

Poznámky

- Funkce digitálního transfokátoru nepracuje v následujících situacích:

- v režimu plynulého panoramatu;

- v režimu videa;

- když je aktivována funkce snímání úsměvu;

- když je [Samospoušť] nastavena [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob].

- Transfokátor smart není k dispozici, pokud je velikost snímku nastavena na [12M] nebo [16:9(9M)].

- Funkce detekce obličejů nepracuje při použití digitální transfokace.

### Celkový rozsah transfokace při použití transfokátoru smart (včetně optického transfokátoru 4×)

Podporovaný rozsah transfokace závisí na velikosti snímku.

Velikost | Celkový rozsah transfokace
8M | Přibl. ×4,9
5M | Přibl. ×6,2
VGA | Přibl. ×25
16:9(2M) | Přibl. ×8,3

Zpět nahoru