Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Optionen (Aufnahme) > MENU-Optionen (Aufnahme) > EV

## EV

Sie können die Belichtung manuell in 1/3 EV-Schritten auf einen Wert zwischen –2.0 EV und +2.0 EV einstellen.

1. MENU (EV) gewünschte EV-Einstellung

Anpassen der Belichtung für bessere Bilder
A: Weißliches Bild (Überbelichtung = zu viel Licht)
B: Korrekte Belichtung
C: Dunkleres Bild (Unterbelichtung = zu wenig Licht)
Hinweis

- Die Belichtung wird eventuell nicht richtig eingestellt, wenn die Aufnahme in sehr heller oder dunkler Umgebung erfolgt oder wenn Sie den Blitz benutzen.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche MENU-Optionen eventuell nicht eingestellt werden. Erläuterungen dazu finden Sie unter „MENU-Optionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Zurück nach oben