Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Optionen (Aufnahme) > MENU-Optionen (Aufnahme) > Messmodus

## Messmodus

Damit können Sie den Messmodus wählen, der festlegt, welcher Teil des Motivs gemessen wird, um die Belichtung zu ermitteln.

1. MENU (Messmodus) gewünschter Modus

| (Multi) | Das Bild wird in mehrere Felder unterteilt, die einzeln ausgemessen werden. Die Kamera ermittelt eine ausgewogene Belichtung (Mehrfeldmessung).
| (Mitte) | Die Kamera misst den Bereich in der Bildmitte und ermittelt die Belichtung auf der Basis der Helligkeit des Motivs an dieser Stelle (mittenbetonte Messung).
| (Spot) | Richten Sie das Spotmessungsfadenkreuz auf das Motiv aus, um einen Teil des Motivs zu messen (Spotmessung). Diese Funktion ist nützlich, wenn sich das Motiv vor einem hellen Hintergrund befindet oder wenn ein starker Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund besteht.

Hinweise

- Im Filmmodus kann [Spot] nicht ausgewählt werden.

- Wenn Sie für [Messmodus] eine andere Einstellung als [Multi] wählen, kann die Gesichtserkennungsfunktion nicht verwendet werden.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche MENU-Optionen eventuell nicht eingestellt werden. Erläuterungen dazu finden Sie unter „MENU-Optionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Zurück nach oben