Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des options de MENU (Prise de vue) > Options de MENU (Prise de vue) > Réglages Rafale

## Réglages Rafale

Vous pouvez sélectionner Une seule image (image unique) ou Rafale comme mode de prise de vue.

1. MENU (Réglages Rafale) mode souhaité

| (Une seule image) | L’appareil prend une seule photo.
| (Rafale) | L’appareil prend jusqu’à 100 vues en continu en rafale lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé.

Remarques

- [Flash] est réglé sur [Désactivé].

- Lors d’un enregistrement avec le retardateur, une série de 5 images maximum est enregistrée.

- Selon le réglage de la taille d’image, l’intervalle d’enregistrement devient plus long.

- [Mise au P], [Bal blanc] et [EV] sont réglés pour la première image, puis appliqués aux autres.

- Lorsque le niveau de la batterie est faible, ou lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire est pleine, la prise de vue en rafale s’arrête.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou options de MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Fonctions non disponibles dans certains modes ENR » [Détails] et « Options de MENU non disponibles dans certains modes ENR ». [Détails]

Haut