Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des options de MENU (Prise de vue) > Options de MENU (Prise de vue) > EV

## EV

Vous pouvez régler manuellement l’exposition par pas de 1/3 EV dans la plage de –2.0 EV à +2.0 EV.

1. MENU (EV) réglage EV souhaité

Réglage de l’exposition pour obtenir de meilleures images
A : Image blanchâtre (Surexposition = trop de lumière)
B : Exposition correcte
C : Image plus sombre (Sous-exposition = trop peu de lumière)
Remarque

- Si vous prenez un sujet dans des conditions extrêmement lumineuses ou sombres, ou lorsque vous utilisez le flash, il se peut que la correction d’exposition soit inefficace.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines options de MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Options de MENU non disponibles dans certains modes ENR ». [Détails]

Haut