Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > EV

## EV

Az expozíciós időt kézzel 1/3 EV lépésenként –2.0 EV és +2.0 EV között lehet beállítani.

1. MENU (EV) a kívánt EV-beállítás

Az expozíció beállítása jobb képek készítéséhez
A: Fehéres kép (túlexponálás = túl sok fény)
B: Helyes exponálás
C: Sötétebb kép (alulexponálás = túl kevés fény)
Megjegyzés

- Ha a téma nagyon világos vagy nagyon sötét helyen található, illetve ha vakut használ, akkor előfordulhat, hogy az expozíciókorrekció nem éri el a kívánt hatást.

- A kiválasztott felvételi üzemmód függvényében előfordulhat, hogy egyes MENU-elemeket nem lehet beállítani. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU-elemek”. [Részletek]

Vissza a tetejére