Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Prima dell’uso > Nomi dei componenti ed elenco delle icone visualizzate sullo schermo > Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

## Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

Elenco delle icone della modalità di ripresa
Elenco delle icone della modalità di visione
Le icone visualizzate sullo schermo indicano lo stato della fotocamera.
È possibile cambiare la visualizzazione sullo schermo utilizzando DISP (Impost. display schermo) sul tasto di controllo.

### Elenco delle icone della modalità di ripresa

Display | Indicazione
| Batteria rimanente
| Avviso di batteria scarica
| Dimensioni dell’immagine
| Selezione scena
| Modalità di ripresa (Intelligente autom., Programmazione automatica, SteadyShot, Panorama in movimento, Modo filmato)
| Icona Identificazione scena
| Bilanciamento del bianco
| Modalità di misurazione esposimetrica
| Avviso di vibrazione
| Identificazione scena
| DRO
| Indicatore di sensibilità di Rilevamento sorrisi
1.4 | Rapporto di zoom

Display | Indicazione
| Blocco AE/AF
ISO400 | Numero ISO
| Otturatore lento NR
125 | Velocità dell’otturatore
F2.8 | Valore di apertura
+2.0EV | Valore di esposizione
| Indicatore del telemetro AF
REGIST. Attesa | Registrazione di un filmato / Attesa del filmato
0:12 | Tempo di registrazione (m:s)

Display | Indicazione
| Cartella di registrazione
96 | Numero di immagini registrabili
100min | Tempo di registrazione
| Supporto di registrazione (scheda di memoria, memoria interna)
| Modalità del flash
| Riduzione degli occhi rossi
| Ricarica del flash

Display | Indicazione
| Autoscatto
| Rilevamento visi
| Destinazione
| Impostazioni raffica
| Telemetro AF
| Reticolo di misurazione esposimetrica locale

### Elenco delle icone della modalità di visione

Display | Indicazione
| Batteria rimanente
| Avviso di batteria scarica
| Dimensioni dell’immagine
| Protezione
| Ordine di stampa (DPOF)
| Zoom di riproduzione

Display | Indicazione
101-0012 | Numero di cartella-file
2011 11 9:30 AM | Data/ora di registrazione dell’immagine di riproduzione

Display | Indicazione
| Cartella di riproduzione
12/12 | Numero dell’immagine / Numero di immagini registrate nella cartella selezionata
| Supporto di riproduzione (scheda di memoria, memoria interna)
| Cambiamento di cartella
| Modalità di misurazione esposimetrica
| Modalità del flash
| Bilanciamento del bianco
ISO400 | Numero ISO

Display | Indicazione
+2.0EV | Valore di esposizione
500 | Velocità dell’otturatore
F2.8 | Valore di apertura
| Riproduzione
| Barra di riproduzione
00:00:12 | Contatore
| Volume

Torna all’inizio