Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Risoluzione dei problemi > Risoluzione dei problemi > Batteria e alimentazione

## Batteria e alimentazione

Non è possibile inserire la batteria nella fotocamera.

- Accertarsi che la direzione di inserimento della batteria sia corretta e inserirla fino al blocco della leva di espulsione della batteria.

Non è possibile accendere la fotocamera.

- Dopo aver inserito la batteria nella fotocamera, potrebbe essere necessario qualche istante per l’accensione della fotocamera.

- Accertarsi che la batteria sia inserita correttamente.

- La batteria è scarica. Inserire una batteria carica.

- I terminali della batteria sono sporchi. Pulire con delicatezza utilizzando un panno morbido.

- Utilizzare una batteria consigliata.

La fotocamera si spegne improvvisamente.

- A seconda della fotocamera e della temperatura della batteria, l’alimentazione potrebbe essere automaticamente disattivata per proteggere la fotocamera. In questo caso, sullo schermo LCD viene visualizzato un messaggio prima che la fotocamera si spenga.

- Se non si utilizza la fotocamera per un certo periodo di tempo mentre è accesa e [Risparmio energia] è impostato su [Standard] o [Resistenza], la fotocamera viene spenta automaticamente per evitare il consumo della batteria. Riaccendere la fotocamera.

L’indicatore di carica rimanente non è corretto.

- Il problema è causato dall’uso della fotocamera in un luogo molto caldo o freddo.

- Si rileva una differenza tra l’indicatore di carica rimanente e la carica effettiva rimanente della batteria. Scaricare completamente la batteria, quindi caricarla per correggere l’indicazione. A seconda delle condizioni d’uso, è possibile che la visualizzazione rimanga errata.

- La capacità della batteria diminuisce con il passare del tempo e con l’uso ripetuto. Se la diminuzione del tempo che intercorre tra le operazioni di ricarica diventa significativo, è probabile che sia necessario sostituire la batteria.

Non è possibile caricare la batteria mentre è inserita nella fotocamera.

- Non è possibile caricare la batteria utilizzando l’alimentatore CA (in vendita separatamente). Utilizzare il caricabatterie per caricare la batteria.

La spia CHARGE lampeggia durante la ricarica della batteria.

- Controllare che la batteria sia di tipo NP-BN1.

- La spia CHARGE lampeggia in modo infrequente quando si utilizza una batteria che non è stata utilizzata per molto tempo.

- La spia CHARGE (sul caricabatterie in dotazione) presenta due tipi di lampeggio, il lampeggio veloce (intervalli di circa 0,15 secondi) e il lampeggio lento (intervalli di circa 1,5 secondi). Se la spia lampeggia rapidamente, rimuovere la batteria in carica e quindi inserire di nuovo la stessa batteria nel caricabatterie (fino allo scatto). Se la spia lampeggia di nuovo rapidamente, è possibile che esista un problema della batteria.
  Se la spia lampeggia lentamente, il caricabatterie è nella modalità di attesa e la ricarica è stata temporaneamente interrotta. La ricarica viene temporaneamente interrotta ed entra nella modalità di attesa quando la temperatura è al di fuori dell’intervallo specificato per la ricarica. La ricarica riprende e la spia CHARGE si illumina quando la temperatura ritorna nell’intervallo adatto alla ricarica.
  Si consiglia di caricare la batteria a una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C.

- Per i dettagli, vedere. [Dettagli]

Torna all’inizio