Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > DISP (Impost. display schermo)

## DISP (Impost. display schermo)

1. Premere DISP (Impost. display schermo) sul tasto di controllo.

1. Selezionare la modalità desiderata con il tasto di controllo.

| (Luminoso + Solo immagine) | Consente di impostare la luminosità dello schermo e di visualizzare solo le immagini.
| (Luminoso + Dati esposiz.) (solo nella modalità di riproduzione) | Consente di aumentare la luminosità dello schermo e di visualizzare le informazioni. Vengono visualizzati anche i dati Exif dell’immagine registrata.
| (Luminoso) | Consente di aumentare la luminosità dello schermo e di visualizzare le informazioni.
| (Normale) | Consente di impostare la luminosità standard dello schermo e di visualizzare le informazioni.

Nota

- Se si visionano le immagini in presenza di una luce esterna luminosa, è opportuno aumentare la luminosità dello schermo. Tuttavia, la carica della batteria potrebbe diminuire più rapidamente in tale condizione.

Torna all’inizio