Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-items gebruiken (opnemen) > MENU-items (opnemen) > Lichtmeetfunctie

## Lichtmeetfunctie

Met deze instelling kunt u de lichtmeetfunctie kiezen die bepaalt welk deel van het onderwerp wordt gemeten voor de berekening van de belichting.

1. MENU (Lichtmeetfunctie) gewenste functie

| (Multi) | Hiermee wordt het beeld onderverdeeld in meerdere delen en wordt op ieder deel een lichtmeting uitgevoerd. De camera bepaalt een goed afgewogen belichting (lichtmeting met meerdere patronen).
| (Midden) | Hiermee wordt het midden van het beeld gemeten en wordt de belichting bepaald aan de hand van de helderheid van dat deel van het onderwerp (lichtmeting met nadruk op het midden).
| (Punt) | Lijn het dradenkruis van de puntlichtmeetfunctie uit met het onderwerp om het licht op dat deel van het onderwerp te meten (puntlichtmeting). Deze functie is handig wanneer het onderwerp van achteren wordt belicht of wanneer er een sterk contrast is tussen het onderwerp en de achtergrond.

Opmerkingen

- Voor het opnemen van bewegende beelden, kan [Punt] niet worden geselecteerd.

- Als de [Lichtmeetfunctie] ingesteld is op iets anders dan [Multi], kan de gezichtsherkenningsfunctie niet worden gebruikt.

- Mogelijk kunt u sommige MENU-items niet instellen, afhankelijk van de geselecteerde opnamefunctie. Raadpleeg voor meer informatie "MENU-items die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties". [Details]

Terug naar boven