Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > DRO

## DRO

Kameraet analyserer den scenen som skal fotograferes, og korrigerer automatisk lysstyrken og kontrasten for å forbedre bildekvaliteten.
DRO står for "Dynamic Range Optimizer", eller dynamisk områdeoptimalisering, en funksjon som automatisk optimaliserer forskjellen mellom lyse og mørke områder av et bilde.

1. MENU (REC-modus) (Program Auto) (DRO) ønsket modus

| (Av) | Justerer ikke.
| (DRO standard) | Justerer lysstyrken og kontrasten til bildene automatisk.
| (DRO plus) | Justerer lysstyrken og kontrasten i et bilde automatisk og kraftig.

Merknader

- Avhengig av opptaksforholdene vil det kanskje ikke være mulig å oppnå korreksjonseffekter.

- Bare [ISO AUTO] eller verdier fra [ISO 80] til [ISO 800] kan stilles inn for ISO-verdien når [DRO plus] er innstilt.

Til toppen