Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilizar itens do MENU (Filmagem/Fotografia) > Itens do MENU (Filmagem/Fotografia) > Foco

## Foco

Focar motivos próximos da extremidade do ecrã
Pode mudar o método de foco. Utilize o menu quando é difícil obter o foco adequado no modo de foco automático.
AF significa “Auto Focus” (Foco Automático), uma função que ajusta automaticamente o foco.
Aparece no ecrã o quadro do telémetro de AF seleccionado.

1. MENU (Foco) modo desejado

| (Multi AF) | Foca automaticamente um motivo em todas as distâncias do quadro do visor. Quando carrega até meio no botão do obturador no modo de fotografia de imagem fixa, é mostrado um quadro verde à volta da área que está focada. Quando a função de Detecção de Cara está activa, o AF funciona com prioridade sobre caras.
| (Centro AF) | Foca automaticamente um motivo no centro do quadro do visor. Utilizando em conjunto com a função de bloqueio AF, pode compor a imagem da forma que quiser.
| (Ponto AF) | Foca automaticamente um motivo extremamente pequeno ou uma área estreita. Utilizando em conjunto com a função de bloqueio AF, pode compor a imagem da forma que quiser. Segure na câmara com firmeza para não desalinhar o motivo e o quadro do telémetro de AF.

Notas

- Quando utiliza [Zoom digital], o quadro do telémetro de AF é desactivado e aparece numa linha tracejada. Neste caso, a câmara trabalha para focar motivos no centro do ecrã.

- Quando o modo de foco estiver regulado para outro que não [Multi AF], não pode utilizar a função Detecção de Cara.

- Pode não ser capaz de definir alguns itens do MENU, dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV”. [Detalhes]

### Focar motivos próximos da extremidade do ecrã

Se o motivo estiver desfocado, faça o seguinte:

1. Volte a compor a fotografia de modo a que o motivo esteja centrado no telémetro de AF (A) e carregue no botão do obturador até meio para focar o motivo (bloqueio AF).

1. Quando o indicador de bloqueio AE/AF (B) pára de piscar e se mantém aceso, volte para a imagem totalmente composta e carregue no botão do obturador completamente para baixo.

- Desde que não carregue no botão do obturador completamente para baixo, pode repetir o procedimento as vezes necessárias.

Voltar ao topo