Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauções/Acerca desta câmara > Precauções > Carregador de baterias

## Carregador de baterias

- Apenas baterias do tipo NP-BN1 (e mais nenhum) podem ser carregadas no carregador de baterias (fornecido). As baterias que não sejam do tipo especificado podem ter fugas, sobreaquecer ou explodir se tentar carregá-las, provocando um risco de lesões por electrocussão e queimaduras.

- Retire do carregador de baterias a bateria carregada. Se deixar no carregador a bateria carregada, a vida útil da bateria pode ser encurtada.

- A luz CHARGE do carregador de baterias fornecido pisca em qualquer das formas:

- Pisca rápido: Acende e apaga a luz repetidamente a um intervalo de cerca de 0,15 segundos.

- Pisca lento: Acende e apaga a luz repetidamente a um intervalo de cerca de 1,5 segundos.

- Quando a luz CHARGE piscar rápido, retire a bateria a ser carregada e, em seguida, volte a inserir a mesma bateria no carregador de baterias com firmeza. Quando a luz CHARGE piscar rápido novamente, isso pode indicar um erro da bateria ou que foi inserida uma bateria sem ser do tipo especificado. Verifique se a bateria é do tipo especificado. Se a bateria for do tipo especificado, retire-a, substitua-a por uma nova ou por outra e verifique se o carregador de baterias funciona correctamente. Se o carregador de baterias funcionar correctamente, pode ter ocorrido um erro de bateria.

- Quando a luz CHARGE pisca lentamente, indica que o carregador de baterias pára de carregar temporariamente em espera. O carregador de baterias pára de carregar e entra automaticamente em estado de espera quando a temperatura estiver fora da temperatura operacional recomendada. Quando a temperatura voltar à variação adequada, o carregador de baterias retoma o carregamento e a luz CHARGE acende novamente. Recomendamos o carregamento da bateria à temperatura ambiente, entre 10ºC a 30ºC.

Voltar ao topo