Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-alternativen (tagning) > MENU-alternativ (tagning) > Vitbalans

## Vitbalans

Används för att justera färgtonerna efter belysningsförhållandena. Använd den här funktionen om färgerna ser konstiga ut i bilden.

1. MENU (Vitbalans) önskat läge

| (Auto) | Används för att ställa in vitbalansen automatiskt så att färgerna ser naturliga ut.
| (Dagsljus) | Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena utomhus en vacker dag, eller för kvällsscener, nattscener, neonljus, fyrverkerier, mm.
| (Molnigt) | Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena en molnig dag eller på en plats i skuggan.
| (Lysrörsvitbalans 1) (Lysrörsvitbalans 2) (Lysrörsvitbalans 3) | [Lysrörsvitbalans 1]: Används för att ställa in färgtonerna för vit lysrörsbelysning. [Lysrörsvitbalans 2]: Används för att ställa in färgtonerna för naturlig vit lysrörsbelysning. [Lysrörsvitbalans 3]: Används för att ställa in färgtonerna för dagsljusvit lysrörsbelysning.
| (Glödlampa) | Används för att ställa in färgtonerna för glödlampsbelysning, eller stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.
| (Blixt) | Används för att ställa in vitbalansen för blixttagning.

Belysningens inverkan
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Färgtonerna justeras automatiskt, men det går även att justera dem för hand med hjälp av vitbalansfunktionen.
Dagsljus (vitt som standard)
Molnigt (blåaktigt)
Lysrör (grönaktigt)
Glödlampsbelysning (rödaktigt)
Observera

- Under lysrörsbelysning som flimrar kan det hända att vitbalansfunktionen inte fungerar som den ska även om du väljer [Lysrörsvitbalans 1], [Lysrörsvitbalans 2] eller [Lysrörsvitbalans 3].

- Vid fotografering med blixt i annat läge än [Blixt], är [Vitbalans] inställd på [Auto].

- När [Blixt] är [På] eller [Långsam synkronisering], kan vitbalansen endast justeras till [Auto] eller [Blixt].

- Det kan hända att vissa MENU-alternativ inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”MENU-alternativ som inte går att ställa in i vissa tagningslägen”. [Mer information]

Tillbaka till överst