Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Odstranění problémů > Odstranění problémů > Blok akumulátorů a napájení

## Blok akumulátorů a napájení

Do fotoaparátu nelze vložit blok akumulátorů.

- Ujistěte se, že blok akumulátorů vkládáte správným směrem, a zasuňte jej tak daleko, až se uzamkne páčka k vysunutí akumulátoru.

Fotoaparát nelze zapnout.

- Po vložení bloku akumulátorů do fotoaparátu může chvilku trvat, než se zahájí napájení fotoaparátu.

- Ujistěte se, že je blok akumulátorů vložen správně.

- Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů.

- Konektory bloku akumulátorů jsou znečištěné. Opatrně je otřete měkkým hadříkem.

- Zkontrolujte, že blok akumulátorů je typu NP-BN1.

Napájení se náhle vypne.

- Vlivem teploty fotoaparátu a akumulátoru se napájení může vypnout automaticky na ochranu fotoaparátu. V takovém případě se před vypnutím napájení na displeji LCD objeví hlášení.

- Pokud je funkce [Úspora energie] nastavena na [Standardní] nebo [Větší výdrž] a zapnutý fotoaparát po určitý časový interval neobsluhujete, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení bloku akumulátorů. Znovu fotoaparát zapněte.

Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.

- Toto bývá způsobeno používáním fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném prostředí.

- Objevil se rozdíl mezi indikátorem zbývající kapacity a skutečným zbytkovým nabitím akumulátoru. Ukazatel srovnáte úplným vybitím bloku akumulátorů a opětovným nabitím. V závislosti na podmínkách použití může displej i nadále obsahovat nesprávné informace.

- Kapacita akumulátoru se snižuje časem a opakovaným používáním. Pokud se doba mezi nabíjením značně zkrátí, je asi načase jej vyměnit za nový.

Nelze nabíjet blok akumulátorů vložený do fotoaparátu.

- Blok akumulátorů nelze nabít pomocí síťového adaptéru (prodává se samostatně). K nabíjení akumulátoru použijte nabíječku.

Při nabíjení akumulátoru bliká kontrolka CHARGE.

- Zkontrolujte, že blok akumulátorů je typu NP-BN1.

- Když použijete blok akumulátorů, který se dlouho nepoužíval, bliká nepravidelně kontrolka CHARGE.

- Kontrolka CHARGE (na dodané nabíječce akumulátorů) má dva druhy blikání; rychlé (v intervalu asi 0,15 s) a pomalé (v intervalu asi 1,5 s). Pokud kontrolka bliká rychle, vyjměte blok akumulátorů, který se nabíjí, a pak jej opět do nabíječky vložte (až zapadne). Pokud kontrolka znovu bliká rychle, může to znamenat problém s blokem akumulátorů.
  Pokud kontrolka bliká pomalu, je nabíječka v pohotovostním režimu a nabíjení se dočasně zastavilo. Pokud je teplota mimo rozsah vhodný pro nabíjení, nabíjení se dočasně zastaví a aktivuje se pohotovostní režim. Když se teplota vrátí do rozmezí vhodného pro nabíjení, nabíjení se obnoví a kontrolka nabíjení CHARGE se rozsvítí.
  Doporučuje se nabíjet blok akumulátorů při vhodné teplotě v rozsahu 10 °C až 30 °C.

- Podrobnosti viz. [Detaily]

Zpět nahoru