Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > ISO

## ISO

Προσαρμόζει την ευαισθησία φωτεινότητας όταν η μηχανή είναι ρυθμισμένη στο Αυτόματο πρόγραμμα.

1. MENU (ISO) επιθυμητή λειτουργία

| (Αυτόματα) | Ρυθμίζει την ευαισθησία ISO αυτόματα.
| ///// | Μπορείτε να μειώσετε το θόλωμα των εικόνων σε σκοτεινούς χώρους ή όταν φωτογραφίζετε κινούμενα θέματα, αυξάνοντας την ευαισθησία ISO (επιλέξτε μεγαλύτερο αριθμό).

Προσαρμογή ευαισθησίας ISO (Δείκτης συνιστώμενης έκθεσης)
Η ευαισθησία ISO είναι ένας βαθμός ταχύτητας για μέσα εγγραφής που ενσωματώνουν έναν αισθητήρα εικόνας που λαμβάνει φως. Ακόμη κι όταν η έκθεση είναι η ίδια, οι εικόνες διαφέρουν ανάλογα με την ευαισθησία ISO.
Υψηλή ευαισθησία ISO
Εγγράφει μια φωτεινή εικόνα ακόμα και σε σκοτεινούς χώρους ενώ αυξάνει την ταχύτητα κλείστρου για να μειωθεί το θόλωμα.
Παρόλα αυτά, στην εικόνα συνήθως εμφανίζεται θόρυβος.
Χαμηλή ευαισθησία ISO
Εγγράφει μια πιο ομαλή εικόνα.
Παρόλα αυτά, όταν η έκθεση δεν είναι αρκετή, η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται πιο σκοτεινή.
Σημείωση

- Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μεταξύ των [ISO AUTO] και [ISO 100] έως [ISO 800] όταν η λειτουργία λήψης έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία ριπής ή όταν το στοιχείο [DRO] έχει οριστεί στην επιλογή [DRO plus].

Πίσω στην κορυφή