Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προφυλάξεις / Πληροφορίες για αυτήν τη μηχανή > Προφυλάξεις > Φορτιστής μπαταρίας

## Φορτιστής μπαταρίας

- Στο φορτιστή μπαταρίας (παρέχεται) μπορούν να φορτιστούν μόνο μπαταρίες τύπου NP-BN1 (και κανένας άλλος τύπος). Αν επιχειρήσετε να φορτίσετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου από αυτόν που καθορίζεται, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση ή έκρηξη και να προκύψει κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία και εγκαύματα.

- Αφαιρέστε τη φορτισμένη μπαταρία από το φορτιστή μπαταρίας. Αν αφήσετε τη φορτισμένη μπαταρία στο φορτιστή, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- Η λυχνία CHARGE του φορτιστή μπαταρίας που παρέχεται αναβοσβήνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- Γρήγορο αναβόσβημα: Αναβοσβήνει τη λυχνία επανειλημμένα σε χρονικό διάστημα 0,15 δευτερολέπτων.

- Αργό αναβόσβημα: Αναβοσβήνει τη λυχνία επανειλημμένα σε χρονικό διάστημα 1,5 δευτερολέπτων.

- Όταν η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει γρήγορα, βγάλτε την μπαταρία που φορτίζεται και κατόπιν τοποθετήστε ξανά και καλά την ίδια μπαταρία στο φορτιστή μπαταρίας. Αν η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει και πάλι γρήγορα, αυτό μπορεί να υποδεικνύει σφάλμα της μπαταρίας ή ότι έχει τοποθετηθεί μπαταρία διαφορετικού τύπου από τον καθορισμένο. Ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι του καθορισμένου τύπου. Αν η μπαταρία είναι του καθορισμένου τύπου, αφαιρέστε την μπαταρία, αντικαταστήστε την με μία νέα μπαταρία ή μία άλλη και ελέγξτε αν ο φορτιστής μπαταρίας λειτουργεί σωστά. Αν ο φορτιστής μπαταρίας λειτουργεί σωστά, μπορεί να έχει προκύψει σφάλμα μπαταρίας.

- Όταν η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει αργά, υποδεικνύει ότι ο φορτιστής μπαταριών διακόπτει προσωρινά τη φόρτιση σε λειτουργία αναμονής. Ο φορτιστής μπαταριών διακόπτει τη φόρτιση και εισέρχεται στη λειτουργία αναμονής αυτόματα όταν η θερμοκρασία βρίσκεται εκτός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας. Όταν η θερμοκρασία επιστρέψει εντός του κατάλληλου εύρους, ο φορτιστής μπαταριών συνεχίζει τη φόρτιση και ανάβει ξανά η λυχνία CHARGE. Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 30°C .

Πίσω στην κορυφή