Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Ρυθμίσεις ριπής

## Ρυθμίσεις ριπής

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία μίας εικόνας ή τη λειτουργία ριπής ως τη λειτουργία λήψης.

1. MENU (Ρυθμίσεις ριπής) επιθυμητή λειτουργία

| (Μοναδική) | Η μηχανή πραγματοποιεί λήψη μίας εικόνας.
| (Ριπή) | Η μηχανή πραγματοποιεί λήψη έως 100 συνεχόμενων καρέ με μία ριπή όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου.

Σημειώσεις

- Το [Φλας] ορίζεται στην επιλογή [Όχι].

- Κατά την εγγραφή με αυτόματο χρονοδιακόπτη, πραγματοποιείται εγγραφή μιας σειράς έως και 5 εικόνων.

- Το μεσοδιάστημα μεταξύ εγγραφών αυξάνεται, ανάλογα με τη ρύθμιση για το μέγεθος εικόνας.

- Οι ρυθμίσεις [Εστίαση], [Ισορροπία λευκού] και [EV] προσαρμόζονται για την πρώτη εικόνα και οι ρυθμίσεις αυτές χρησιμοποιούνται και για τις άλλες εικόνες.

- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό ή όταν η εσωτερική μνήμη ή η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη, η λειτουργία ριπής σταματάει.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποιες λειτουργίες ή κάποια στοιχεία του MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα "Στοιχεία που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ" [Πληροφ.] και "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Πίσω στην κορυφή