Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > EV

## EV

Μπορείτε να προσαρμόσετε την έκθεση χειροκίνητα σε βήματα 1/3 EV σε εύρος από –2.0 EV έως +2.0 EV.

1. MENU (EV) επιθυμητή ρύθμιση EV

Προσαρμογή της έκθεσης για εικόνες με καλύτερη εμφάνιση
A: Υπόλευκη εικόνα (Υπερέκθεση = υπερβολικά πολύ φως)
B: Σωστή έκθεση
C: Σκοτεινότερη εικόνα (Υποέκθεση = πολύ λίγο φως)
Σημείωση

- Αν φωτογραφίζετε ένα θέμα σε υπερβολικά φωτεινές ή σκοτεινές συνθήκες, ή όταν χρησιμοποιείτε φλας, η προσαρμογή της έκθεσης μπορεί να μην είναι αποτελεσματική.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποια στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Πίσω στην κορυφή