Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des options de MENU (Prise de vue) > Options de MENU (Prise de vue) > DRO

## DRO

L’appareil analyse la scène à prendre et corrige automatiquement la luminosité et le contraste pour améliorer la qualité d’image.
DRO est l’abréviation de « Dynamic Range Optimizer », une fonction qui optimise automatiquement la différence entre les parties claires et sombres d’une image.

1. MENU (Mode ENR) (Programme Auto) (DRO) mode souhaité

| (Désact) | Pas d’ajustement.
| (DRO standard) | Ajuste automatiquement la luminosité et le contraste des images.
| (DRO plus) | Ajuste automatiquement et fortement la luminosité et le contraste des images.

Remarques

- Selon les conditions de prise de vue, il peut être impossible d’obtenir des effets de correction.

- Seul [ISO AUTO] ou des valeurs comprises entre [ISO 100] et [ISO 800] peuvent être définies pour la valeur ISO lorsque [DRO plus] est activé.

Haut