Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Avant utilisation > Noms des pièces et liste des icônes affichées à l’écran > Liste des icônes affichées à l’écran

## Liste des icônes affichées à l’écran

Liste des icônes du mode de prise de vue
Liste des icônes du mode de visualisation
Des icônes s’affichent à l’écran pour indiquer l’état de l’appareil.
Vous pouvez modifier l’affichage à l’écran à l’aide de DISP (Réglages affichage sur écran) de la touche de commande.

### Liste des icônes du mode de prise de vue

Affichage | Indication
| Charge restante de la batterie
| Avertissement de batterie faible
| Taille d’image
| Sélection scène
| Mode de prise de vue (Mode Auto intelligent, Programme Auto, Panorama par balayage, Mode Film)
| Icône Reconnaissance de scène
| Balance des blancs
| Mode de mesure
| SteadyShot
| Avertissement de vibrations
| Atténuation yeux fermés
| DRO
| Indicateur de sensibilité de détection de sourire
1.4 | Facteur de zoom

Affichage | Indication
| Verrouillage AE/AF
ISO400 | Nombre ISO
125 | Vitesse d’obturation
F2.8 | Valeur d’ouverture
+2.0EV | Valeur d’exposition
| Indicateur de cadre de télémètre AF
ENR Veille | Enregistrement d’un film / Veille de film
0:12 | Durée d’enregistrement (m:s)

Affichage | Indication
| Dossier d’enregistrement
96 | Nombre d’images enregistrables
100min | Durée enregistrable
| Support d’enregistrement (carte mémoire, mémoire interne)
| Mode Flash
| Atténuation des yeux rouges
| Charge du flash

Affichage | Indication
| Retardateur
| Détection de visage
| Destination
| Réglages Rafale
| Cadre du télémètre AF
| Réticule du spotmètre

### Liste des icônes du mode de visualisation

Affichage | Indication
| Charge restante de la batterie
| Avertissement de batterie faible
| Taille d’image
| Protection
| Commande d’impression (DPOF)
| Zoom de lecture

Affichage | Indication
101-0012 | Numéro de dossier-fichier
2011 1 1 9:30 AM | Date/heure d’enregistrement de l’image lue

Affichage | Indication
| Dossier de lecture
12/12 | Numéro d’image / Nombre d’images enregistrées dans le dossier sélectionné
| Support de lecture (carte mémoire, mémoire interne)
| Changement de dossier
| Mode de mesure
| Mode Flash
| Balance des blancs
ISO400 | Nombre ISO

Affichage | Indication
+2.0EV | Valeur d’exposition
500 | Vitesse d’obturation
F2.8 | Valeur d’ouverture
| Lecture
| Barre de lecture
00:00:12 | Compteur
| Volume

Haut