Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > Sorozatkép beállítások

## Sorozatkép beállítások

Felvételkészítési üzemmódként az Egy (egyetlen kép) vagy a Sorozatkép mód választható.

1. MENU (Sorozatkép beállítások) a kívánt üzemmód

| (Egy) | A fényképezőgép egyetlen képet készít.
| (Sorozatkép) | Amikor lenyomva tartja az exponáló gombot, a fényképezőgép egy legfeljebb 100 képből álló folyamatos képsorozatot készít gyors egymásutánban.

Megjegyzés

- A [Vaku] értéke: [Ki].

- Ha önkioldóval készít felvételt, akkor a fényképezőgép egy legfeljebb 5 képből álló sorozatot rögzít.

- A beállított képmérettől függően a felvételi időköz hosszabb is lehet.

- A [Fókusz], [Fehér egyensúly], és [EV] értékeket a készülék az első képhez állítja be, és a többi képhez is ezeket a beállításokat használja.

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, illetve ha a belső memória vagy a memóriakártya megtelt, akkor leáll a sorozatkép-készítés.

- A kiválasztott felvételi üzemmód függvényében előfordulhat, hogy egyes funkciókat vagy MENU-elemeket nem lehet beállítani. A részleteket lásd itt: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem használható funkciók” [Részletek] és „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem használható MENU-elemek”. [Részletek]

Vissza a tetejére