Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > EV

## EV

Экспозицию можно настроить вручную шагами по 1/3 EV в диапазоне от –2.0 EV до +2.0 EV.

1. MENU (EV) требуемая настройка EV

Регулировка экспозиции для получения более качественных изображений
A: белесоватое изображение (переэкспонирование = слишком много света)
B: правильное экспонирование
C: более темное изображение (недоэкспонирование = слишком мало света)
Примечание

- Регулировка экспозиции может быть неэффективной при использовании вспышки, или если съемка производится при чрезвычайно темных или светлых условиях.

- Возможно, не удастся установить некоторые пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

В начало страницы