Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Установ. серийной съемки

## Установ. серийной съемки

В качестве режима съемки можно установить “Одиночный” (одиночное изображение) или “Серия”.

1. MENU (Установ. серийной съемки) требуемый режим

| (Одиночный) | Съемка одиночного изображения.
| (Cерия) | Последовательная запись до 100 изображений при нажатии и удерживании кнопки затвора.

Примечания

- Для параметра [Вспышка] установлено значение [Выкл].

- При выполнении съемки с помощью таймера самозапуска записывается серия до 5 изображений.

- Интервал записи увеличивается в зависимости от установок размера изображения.

- Настройка параметров [Фокус], [Баланс белого] и [EV] выполняется для первого изображения, и эти же установки будут использоваться для других изображений.

- При низком уровне заряда батареи, заполненной внутренней памяти или карте памяти серийная съемка останавливается.

- Возможно, не удастся установить некоторые функции или пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ” [Подробно] и “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

В начало страницы