Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > ISO

## ISO

Настройка чувствительности к световому потоку, если для фотоаппарата установлен режим “Авто по программе”.

1. MENU (ISO) требуемый режим

| (Авто) | Автоматическая установка чувствительности ISO.
| ///// | Размытость изображения при съемке в темных местах или с движущимися объектами можно уменьшить, увеличивая чувствительность ISO (выбор большего значения).

Регулировка чувствительности ISO (рекомендуемая величина экспозиции)
Чувствительность ISO - это оценка скорости записи носителя, включающего датчик изображения, на который поступает свет. Даже при одинаковой выдержке изображения будут отличаться в зависимости от чувствительности ISO.
Высокая чувствительность ISO
Запись яркого изображения даже в темных местах при увеличении скорости затвора для снижения размытости.
Однако при этом может увеличиваться количество помех на изображении.
Низкая чувствительность ISO
Изображение получается более сглаженным.
Однако при недостаточной экспозиции изображение может быть более темным.
Примечание

- Если для режима съемки установлен режим “Серия” или если для параметра [DRO] установлено значение [DRO plus], можно выбрать только значения [ISO AUTO] и [ISO 100] – [ISO 800].

В начало страницы