Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Ayarları değiştirme > Ana Ayarlar > LUN Ayarları

## LUN Ayarları

Fotoğraf makinesi USB bağlantısı kullanılarak bir bilgisayara veya AV bileşenine bağlandığında bilgisayar ekranında veya başka bir monitörde görüntülenen kayıt ortamı için görüntüleme yöntemini ayarlar.

1. MENU (Ayarlar) (Ana Ayarlar) [LUN Ayarları] istenen mod

| Çoklu | Hem hafıza kartındaki hem de dahili bellekteki görüntüler gösterilir. Fotoğraf makinesini bir bilgisayara bağladığınızda bu ayarı seçin.
| Tek | Hafıza kartı fotoğraf makinesine takıldığında, hafıza kartındaki görüntüler gösterilir; takılı olmadığında, dahili bellekteki görüntüler gösterilir. Fotoğraf makinesi bilgisayardan başka bir aygıta bağlandığında hem hafıza kartının hem de dahili belleğin görüntülerinin görüntülenmediği durumlarda bu ayarı seçin.

Not

- “PMB Portable” kullanarak görüntüleri bir medya servisine yüklerken [LUN Ayarları] ayarını [Çoklu] olarak yapın.

En üste geri dön