Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Sorun Giderme > Sorun Giderme > Pil ve güç

## Pil ve güç

Pil takılamıyor.

- Pil yönünün doğru olduğundan emin olun ve pil çıkarma kolu kilitlenene kadar itin.

Fotoğraf makinesi açılmıyor.

- Pili fotoğraf makinesine taktıktan sonra, fotoğraf makinesinin çalışması birkaç saniye alabilir.

- Pili doğru takın.

- Pil boşalmıştır. Şarj edilmiş bir pil takın.

- Pil uçları kirlidir. Yumuşak bir bezle kirleri hafifçe silin.

- Pil türünün NP-BN1 olup olmadığını kontrol edin.

Fotoğraf makinesi aniden kapanıyor.

- Fotoğraf makinesi ve pilin sıcaklığına bağlı olarak, makineyi korumak için güç otomatik olarak kesilebilir. Bu durumda, güç kesilmeden önce LCD ekranda bir mesaj görünür.

- [Güç Tasarrufu] ayarı [Standart] veya [Stamina] olarak yapıldığında, gücü açık olduğu halde fotoğraf makinesini belirli bir süre çalıştırmazsanız, pilin tükenmesini önlemek için makine otomatik olarak kapanır. Fotoğraf makinesini tekrar açın.

Kalan şarj süresi göstergesi yanlıştır.

- Makineyi aşırı sıcak veya soğuk bir yerde kullandığınızda, bu durum oluşur.

- Kalan şarj göstergesiyle gerçekten kalan pil şarj düzeyi arasında bir fark oluşmuştur. Göstergeyi düzeltmek için pilin şarjını bir defa tam olarak boşaltın ve sonra yeniden şarj edin. Gösterge kullanım koşullarına bağlı olarak tam doğru olmayabilir.

- Pil kullanım ömrünü doldurmuştur. Eğer şarjlar arasındaki kullanım süresi önemli ölçüde düştüyse, muhtemelen pili yenisiyle değiştirme zamanı gelmiştir.

Pil, fotoğraf makinesine takılı iken şarj edilemez.

- Pili AC Adaptör (ayrı olarak satılır) kullanarak şarj edemezsiniz. Pili şarj etmek için pil şarj cihazını kullanın.

Pil şarj edilirken CHARGE lambası yanıp sönüyor.

- Pil türünün NP-BN1 olup olmadığını kontrol edin.

- Uzun süredir kullanılmayan bir pil taktıysanız CHARGE lambası seyrek şekilde yanıp söner.

- CHARGE lambasının (ürünle verilen şarj cihazı üstündeki) iki yanıp sönme düzeni vardır; hızlı yanıp sönme (yaklaşık 0,15 sn aralıklarla) ve yavaş yanıp sönme (yaklaşık 1,5 sn aralıklarla). Lamba hızla yanıp sönüyorsa şarj olmakta olan pili çıkarıp, aynı pili (bir çıt sesiyle) yerine oturacak şekilde şarj cihazına tekrar takın. Lamba yine hızlı yanıp sönerse, bu, bir pil hatasını gösteriyor olabilir.
  Lamba yavaş yanıp sönüyorsa bu, pil şarj cihazının bekleme durumuna geçtiği ve şarj etmeyi geçici olarak durdurduğu anlamına gelir. Sıcaklık şarj için uygun aralığın dışına çıktığında şarj geçici olarak durur ve hazırda bekleme moduna geçer. Sıcaklık şarj için uygun aralığa döndüğü zaman şarj yeniden başlar ve CHARGE lambası yanar.
  Pil paketini 10°C ile 30°C aralığındaki uygun şarj etme sıcaklığında şarj edin.

- Ayrıntılar için bkz. [Ayrıntılar]

En üste geri dön