Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > EV

## EV

Можна налаштувати експозицію вручну із кроком 1/3 EV в діапазоні від –2.0 EV до +2.0 EV.

1. MENU (EV) потрібні налаштування EV

Налаштування експозиції для кращого вигляду зображень
А: більш яскраве зображення (надмірна експозиція = надто багато світла)
B: правильна експозиція
C: більш темне зображення (недостатня експозиція = замало світла)
Примітка

- Якщо зйомка об’єкта здійснюється в умовах надзвичайно яскравого освітлення, повної темряви або з використанням спалаху, регулювання експозиції може бути неефективним.

- Залежно від вибраного режиму запису окремі пункти MENU неможливо встановити. Детальніше читайте в розділі «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Нагору