Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Налашт. серійної зйомки

## Налашт. серійної зйомки

Можна вибрати режим зйомки одного зображення (одне зображення) або режим серійної зйомки.

1. MENU (Налашт. серійної зйомки) потрібний режим

| (Один) | Фотоапарат робить один знімок.
| (Серія) | У разі натиснення й утримання кнопки затвора здійснюється зйомка серії до 100 зображень.

Примітки

- [Спалах] встановлюється у [Вимк.].

- Під час здійснення зйомки за допомогою автоспуску виконується запис серії до 5 зображень.

- Інтервал запису стає довшим залежно від налаштованого розміру зображення.

- Значення [Фокус], [Баланс білого] і [EV] встановлюються для першого знімка й потім використовуються для наступних знімків.

- Якщо рівень заряду батареї низький, або внутрішня пам’ять чи карта пам’яті цілком заповнені, серійна зйомка припиняється.

- Залежно від вибраного режиму запису деякі функції або пункти MENU можуть бути недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, що недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Нагору