Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > ISO

## ISO

Damit stellen Sie die Lichtempfindlichkeit ein, wenn die Kamera auf Programmautomatik eingestellt ist.

1. MENU (ISO) gewünschter Modus

| (Auto) | Die ISO-Empfindlichkeit wird automatisch eingestellt.
| ////// | Durch Erhöhen der ISO-Empfindlichkeit (Wählen eines höheren Werts) können Sie Bildunschärfe an dunklen Orten oder von bewegten Motiven reduzieren.

Einstellen der ISO-Empfindlichkeit (empfohlener Belichtungsindex)
Die ISO-Empfindlichkeit ist eine Messgröße für Aufnahmemedien mit lichtempfindlichem Bildsensor. Abhängig von der ISO-Empfindlichkeit erhält man bei gleicher Belichtung unterschiedliche Aufnahmeergebnisse.
Hohe ISO-Empfindlichkeit
Die Kamera nimmt helle Bilder selbst an dunklen Orten auf, während sie die Verschlusszeit verkürzt, um Unschärfe zu reduzieren.
Das Bild neigt jedoch zum Verrauschen.
Niedrige ISO-Empfindlichkeit
Das Bild wird feinkörniger.
Bei unzulänglicher Belichtung kann das Bild jedoch dunkler werden.
Hinweis

- Andere ISO-Einstellungen als [ISO AUTO], [ISO 80] bis [ISO 800] können nicht gewählt werden, wenn der Aufnahmemodus auf Serienbildmodus eingestellt oder [DRO] auf [DRO plus] gesetzt wird.

Zurück nach oben