Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Avant utilisation > Noms des pièces et liste des icônes affichées sur l’écran > Liste des icônes affichées sur l’écran

## Liste des icônes affichées sur l’écran

Liste des icônes de mode de prise de vue
Liste des icônes de mode de visualisation
Des icônes s’affichent sur l’écran pour indiquer l’état de l’appareil.
Vous pouvez modifier l’affichage sur écran à l’aide de DISP (Réglages affichage sur écran) de la touche de commande.

### Liste des icônes de mode de prise de vue

Affichage | Indication
| Charge restante de la batterie
| Faible charge de la batterie
| Taille d’image
| Sélection scène
| Mode de prise de vue (Auto intelligent, Programme auto, SteadyShot, Panorama par balayage, Mode Film)
| Icône de Reconnaissance de scène
| Balance des blancs
| Mode de mesure
| Avertissement de vibrations
| Reconnaissance de scène
| DRO
| Indicateur de sensibilité de détection de sourire
1.4 | Facteur de zoom

Affichage | Indication
| Verrouillage AE/AF
ISO400 | Numéro ISO
| Obturation lente NR
125 | Vitesse d’obturation
F2.7 | Valeur d’ouverture
+2.0EV | Valeur d’exposition
| Indicateur de cadre de télémètre AF
ENR Veille | Enregistrement d’un film/Veille film
0:12 | Durée d’enregistrement (m:s)

Affichage | Indication
| Dossier d’enregistrement
96 | Nombre d’images enregistrables
100min | Durée enregistrable
| Support d’enregistrement (carte mémoire, mémoire interne)
| Mode flash
| Atténuation des yeux rouges
| Charge du flash

Affichage | Indication
| Retardateur
C:32:00 | Affichage d’autodiagnostic
| Détection de visage
| Réglages Rafale
| Avertissement de surchauffe
| Cadre du télémètre AF
| Fils de réticule du spotmètre

### Liste des icônes de mode de visualisation

Affichage | Indication
| Charge restante de la batterie
| Faible charge de la batterie
| Taille d’image
| Protéger
| Ordre d’impression (DPOF)
| Zoom de lecture

Affichage | Indication
101-0012 | Numéro de dossier-fichier
2010 1 1 12:00 AM | Date/heure d’enregistrement de l’image lue

Affichage | Indication
| Dossier de lecture
12/12 | Numéro d’image/Nombre d’images enregistrées dans le dossier sélectionné
| Support de lecture (carte mémoire, mémoire interne)
| Changement de dossier
| Mode de mesure
| Mode flash
| Balance des blancs
ISO400 | Numéro ISO

Affichage | Indication
C:32:00 | Affichage d’autodiagnostic
+2.0EV | Valeur d’exposition
500 | Vitesse d’obturation
F2.7 | Valeur d’ouverture
| Lecture
| Barre de lecture
00:00:12 | Compteur
| Volume

Haut