Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Bal blanc

## Bal blanc

Permet de régler les tonalités de couleur en fonction des conditions d’éclairage ambiantes. Utilisez cette fonction si les couleurs d’une image ne paraissent pas naturelles.

1. MENU (Bal blanc) le mode souhaité

| (Auto) | Ajuste automatiquement la balance des blancs de sorte que les couleurs paraissent naturelles.
| (Lumière jour) | Effectue un réglage correspondant aux conditions extérieures par beau temps, à des vues en soirée, des scènes nocturnes, des enseignes lumineuses, des feux d’artifice, etc.
| (Nuageux) | Effectue un réglage pour un ciel nuageux ou un endroit ombragé.
| (Bal Blancs ss éclairage fluo1) (Bal Blancs ss éclairage fluo2) (Bal Blancs ss éclairage fluo3) | [Bal Blancs ss éclairage fluo1] : Effectue un réglage pour un éclairage blanc fluorescent. [Bal Blancs ss éclairage fluo2] : Effectue un réglage pour un éclairage blanc fluorescent naturel. [Bal Blancs ss éclairage fluo3] : Effectue un réglage pour un éclairage blanc fluorescent de jour.
| (Incandescent) | Effectue un réglage pour des lieux éclairés par des lampes incandescentes ou très éclairés, comme dans un studio de photographie.
| (Flash) | Effectue un réglage pour les conditions du flash.

Effets des conditions d’éclairage
La couleur apparente du sujet est affectée par les conditions d’éclairage.
Les tonalités de couleur sont ajustées automatiquement, mais vous pouvez ajuster manuellement les tonalités de couleur à l’aide de la fonction Balance des blancs.
Lumière du jour (Blanche, standard)
Nuageux (Bleuâtre)
Fluorescent (Verdâtre)
Incandescent (Rougeâtre)
Remarques

- Sous un éclairage fluorescent tremblotant, il se peut que la fonction de balance des blancs ne fonctionne pas correctement même si vous sélectionnez [Bal Blancs ss éclairage fluo1], [Bal Blancs ss éclairage fluo2] ou [Bal Blancs ss éclairage fluo3].

- Lors de la prise de vue avec flash dans un mode autre que [Flash], [Bal blanc] est placé sur [Auto].

- Lorsque le [Flash] est [Activé] ou [Sync lente], la balance des blancs ne peut être réglée que sur [Auto] ou [Flash].

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d‘informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Haut