Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje ikona MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > Prepoznavanje scena

## Prepoznavanje scena

Napredni mod
Fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i snima. Kad se prepozna pokret, ISO osjetljivost će se povećati u ovisnosti o pomaku da bi se smanjila zamućenost slike (detekcija pomaka).
Fotoaparat prepoznaje sljedeće vrste scena. Kad fotoaparat određuje optimalnu scenu, prikazuje odgovarajuću ikonu i upute.
(Sumrak), (Portret u sumrak), (Protusvjetlo), (Portret na protusvjetlu), (Krajolik), (Makrosnimanje), (Portret)

1. MENU (Način snimanja) (Inteligentno automatsko) (Prepoznavanje scena) željeni mod

| (Autom.) | Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na najprikladnije postavke i snima sliku.
| (Napredno) | Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na najprikladnije postavke. Kad fotoaparat prepozna (Sumrak), (Portret u sumrak), (Protusvjetlo) ili (Portret na protusvjetlu), automatski mijenja postavku i snima drugu sliku. Kad uzastopno snimite dvije slike, znak + na ikoni promijenit će boju u zelenu. Kad snimite dva kadra, odmah po snimanju prikazat će se obje slike jedna do druge.

Napomene

- Funkcija Prepoznavanje scene ne radi kada slike snimate pomoću digitalnog zuma.

- Za bljeskalicu su dostupne opcije [Autom.] i [Isključeno].

- U ovisnosti o uvjetima, scenu možda neće biti moguće prepoznati.

- Možda nećete moći postaviti neke opcije MENU ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

### Napredni mod

U [Napredno] modu, fotoaparat snima dvije slike zaredom s različitim postavkama kad prepoznata scene (Sumrak), (Portret u sumrak), (Protusvjetlo) ili (Portret na protusvjetlu) koje su podložne zamućenju. Od dvije snimljene slike možete izabrati onu koju želite.

| Prva slika* | Druga slika
| Snimanje s polaganom sinkronizacijom | Snimanje s povećanom osjetljivošću i smanjenjem učinka potresanja
| Snimanje s polaganom sinkronizacijom uz korištenje lica na koje bljeskalica bljesne kao referentnog | Snimanje s povećanom osjetljivošću s referentnim licem i smanjenjem učinka potresanja
| Snimanje s bljeskalicom | Snimanje s podešenim pozadinskim osvjetljenjem i kontrastom (DRO plus)
| Snimanje s korištenjem lica na koje bljeskalica bljesne kao referentnog | Snimanje s podešenim osvjetljenjem i kontrastom referentnog lica i pozadine (DRO plus)

* [Bljeskalica] je postavljena na [Autom.].
Natrag na vrh