Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Forholdsregler/Om dette kameraet > Forholdsregler > Batterilader

## Batterilader

- Kun batterier av typen NP-BN1 (og ingen andre) kan lades med batteriladeren (inkludert). Andre batterier enn de spesifiserte kan begynne å lekke, bli overoppvarmet eller eksplodere hvis du forsøker å lade dem, noe som medfører risiko for skader i form av strømstøt og forbrenninger.

- Ta det ladde batteriet ut av batteriladeren. Hvis du lar det ladde batteriet stå i laderen, kan batteriets levetid reduseres.

- Ladelampen CHARGE på den inkluderte batteriladeren blinker på en av følgende måter:

- Raske blink: Slår lyset på og av gjentatte ganger med ca. 0,15 sekunders mellomrom.

- Sakte blink: Slår lyset på og av gjentatte ganger med ca. 1,5 sekunders mellomrom.

- Når ladelampen CHARGE blinker raskt, må du ta ut det batteriet som lades, og deretter sette det samme batteriet ordentlig inn i batteriladeren igjen. Når ladelampen CHARGE blinker raskt igjen, kan dette tyde på en feil ved batteriet, eller på at et batteri av en annen type enn den spesifiserte er satt inn. Kontroller at batteriet er av den spesifiserte typen. Hvis batteriet er av den spesifiserte typen, må du ta det ut, bytte det ut med et nytt eller et annet, og kontrollere om batteriladeren fungerer som den skal. Hvis batteriladeren fungerer som den skal, kan det ha oppstått en batterifeil.

- Når ladelampen CHARGE blinker sakte, indikerer den at batteriladeren midlertidig holder opp å lade i standby. Batteriladeren holder automatisk opp å lade og går over i standbymodus hvis temperaturen er høyere eller lavere enn den anbefalte driftstemperaturen. Når temperaturen er innenfor det passende området igjen, gjenopptar laderen ladingen, og ladelampen CHARGE tennes igjen. Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og 30°C.

Til toppen