Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Antes de usar > Nomes de partes e lista de ícones visualizados no ecrã > Lista de ícones visualizados no ecrã

## Lista de ícones visualizados no ecrã

Lista de ícones do modo de fotografia
Lista de ícones do modo de visualização
Os ícones são visualizados no ecrã para indicar o estado da câmara.
Pode mudar o visor do ecrã usando DISP (Defin. Visualização do Ecrã) no botão de controlo.

### Lista de ícones do modo de fotografia

Visor | Indicação
| Bateria restante
| Aviso de bateria fraca
| Tamanho da imagem
| Selecção de cena
| Modo de fotografia (Auto Inteligente, Programa Automático, SteadyShot, Varrer Panorama, Modo de Filme)
| Ícone de Reconhecimento de Cena
| Equilíbrio de brancos
| Modo do medidor
| Aviso de vibração
| Reconhecimento de Cena
| DRO
| Indicador de Sensibilidade de Detecção de Sorriso
1.4 | Escala de zoom

Visor | Indicação
| Bloqueio AE/AF
ISO400 | Número ISO
| Obturador lento NR
125 | Velocidade do obturador
F2.7 | Valor da abertura
+2.0EV | Valor de exposição
| Indicador do quadro do telémetro de AF
GRAV Espera | Gravação de um filme/Espera de filme
0:12 | Tempo de gravação (m:s)

Visor | Indicação
| Pasta de gravação
96 | Número de imagens que pode gravar
100min | Tempo de gravação
| Meio de Gravação (cartão de memória, memória interna)
| Modo de flash
| Redução dos olhos vermelhos
| Flash a carregar

Visor | Indicação
| Temporizador automático
C:32:00 | Visor de auto-diagnóstico
| Detecção de cara
| Definições Burst
| Aviso de sobreaquecimento
| Quadro do telémetro de AF
| Reticulado do medidor de ponto

### Lista de ícones do modo de visualização

Visor | Indicação
| Bateria restante
| Aviso de bateria fraca
| Tamanho da imagem
| Protecção
| Ordem de impressão (DPOF)
| Zoom de reprodução

Visor | Indicação
101-0012 | Número pasta-arquivo
2010 1 1 12:00 AM | Data/hora da gravação da imagem de reprodução

Visor | Indicação
| Pasta de reprodução
12/12 | Número de imagem/Número de imagens gravadas na pasta seleccionada
| Meio de Reprodução (cartão de memória, memória interna)
| Mudar de pasta
| Modo do medidor
| Modo de flash
| Equilíbrio de brancos
ISO400 | Número ISO

Visor | Indicação
C:32:00 | Visor de auto-diagnóstico
+2.0EV | Valor de exposição
500 | Velocidade do obturador
F2.7 | Valor da abertura
| Reprodução
| Barra de reprodução
00:00:12 | Contador
| Volume

Voltar ao topo