Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Itens do MENU (Fotografia) > Reconhecimento de cena

## Reconhecimento de cena

Modo avançado
A câmara detecta automaticamente as condições de fotografia e depois tira a fotografia. Quando for detectado movimento, a sensibilidade ISO é aumentada de acordo com o movimento para reduzir a desfocagem do motivo (Detecção de Movimento).
A câmara reconhece os seguintes tipos de cena. Quando a câmara determina a cena ideal, mostra o ícone e guia correspondentes.
(Crepúsculo), (Retr. crepúsculo), (Contraluz), (Retrato a Contraluz), (Paisagem), (Macro), (Retrato)

1. MENU (Modo GRAV) (Auto inteligente) (Reconhecimento de cena) modo desejado

| (Auto) | Quando a câmara reconhece a cena, comuta para as definições ideais e fotografa a imagem.
| (Avançado) | Quando a câmara reconhece a cena, comuta para as definições ideais. Quando a câmara reconhecer (Crepúsculo), (Retr. crepúsculo), (Contraluz) ou (Retrato a Contraluz, muda automaticamente a definição e fotografa outra imagem. Quando fotografa duas imagens consecutivamente, a marca + no ícone ficará verde. Quando forem fotografados dois fotogramas, as duas imagens são mostradas lado a lado imediatamente após a fotografia.

Notas

- A função Reconhecimento de Cena não opera quando fotografa imagens usando zoom digital.

- As definições de flash disponíveis são [Auto] e [Desligado].

- Estas cenas podem não ser reconhecidas dependendo da situação.

- Pode não ser capaz de definir alguns itens do MENU dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV”. [Detalhes]

### Modo avançado

No modo [Avançado], a câmara fotografa duas imagens consecutivamente com as definições diferindo como se segue quando reconhece cenas (Crepúsculo), (Retr. crepúsculo), (Contraluz) ou (Retrato a Contraluz), que tendem a desfocar. Pode seleccionar a imagem desejada das duas imagens fotografadas.

| Primeira Imagem* | Segunda Imagem
| Fotografa em Sincronização Lenta | Fotografa com sensibilidade aumentada e vibração reduzida
| Fotografa em Sincronização Lenta com a cara em que dispara o flash como guia | Fotografa com sensibilidade aumentada com a cara como guia e vibração reduzida
| Fotografa com o flash | Fotografa com o brilho e contraste de fundo ajustados (DRO plus)
| Fotografa com a cara em que dispara o flash como guia | Fotografa com o brilho e contraste da cara e de fundo ajustados (DRO plus)

*Quando [Flash] estiver regulado para [Auto].
Voltar ao topo