Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Focalizare

## Focalizare

Focalizarea pe subiecţii aflaţi la marginea ecranului
Puteţi modifica metoda de focalizare. Folosiţi meniul atunci când este greu să obţineţi focalizarea corectă în modul de focalizare automată.
AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea.
Cadrul de identificare în intervalul AF selectat apare pe ecran.

1. MENU (Focalizare) modul dorit

| (Multi AF) | Se focalizează automat pe un subiect, indiferent de intervalul cadrului de identificare. Atunci când apăsaţi butonul declanşator pe jumătate, în modul de fotografiere a imaginilor statice, un cadru verde este afişat în jurul zonei focalizate. Atunci când funcţia Detecţie feţe este activă, AF funcţionează cu prioritate pe feţe.
| (AF central) | Se focalizează automat pe un subiect aflat în centrul cadrului de identificare. Dacă folosiţi şi funcţia de blocare AF, puteţi compune imaginea după cum doriţi.
| (Punct AF) | Se focalizează automat pe un subiect foarte mic sau pe o zonă de dimensiuni reduse. Dacă folosiţi şi funcţia de blocare AF, puteţi compune imaginea după cum doriţi. Ţineţi aparatul foto nemişcat, pentru a nu alinia greşit subiectul şi cadrul de identificare în intervalul AF.

Observaţii

- Atunci când utilizaţi [Zoom digital], cadrul de identificare în intervalul AF este dezactivat şi apare ca o linie punctată. În acest caz, aparatul foto se focalizează pe subiecţii din centrul ecranului.

- Dacă modul de focalizare este setat la alt mod decât [Multi AF], nu puteţi utiliza funcţia Detecţie feţe.

- Este posibil să nu puteţi seta anumite opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

### Focalizarea pe subiecţii aflaţi la marginea ecranului

Dacă subiectul nu poate fi focalizat, procedaţi astfel:

1. Recompuneţi fotografia, astfel încât subiectul să fie centrat în identificatorul cu interval AF (A), şi apăsaţi butonul declanşator pe jumătate, pentru a vă focaliza pe subiect (blocare AF).

1. Atunci când indicatorul de blocare AE/AF (B) nu se mai aprinde intermitent şi rămâne aprins, reveniţi la fotografia complet compusă şi apăsaţi complet butonul declanşator.

- Cât timp nu apăsaţi complet butonul declanşator, puteţi relua procedura de câte ori este nevoie.

Sus