Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Recunoaştere scenă

## Recunoaştere scenă

Modul Avansat
Aparatul foto detectează automat condiţiile de fotografiere şi realizează fotografia. La detectarea unei mişcări, sensibilitatea ISO creşte în funcţie de mişcare, pentru a reduce neclaritatea subiectului (Detecţie mişcare).
Aparatul foto recunoaşte următoarele tipuri de scenă. Atunci când aparatul foto stabileşte scena optimă, afişează pictograma şi ghidul corespunzătoare.
(Crepuscul), (Portret crepuscul), (Lumină fundal), (Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro), (Portret)

1. MENU (Mod REC) (Auto inteligent) (Recunoaştere scenă) modul dorit

| (Auto) | Atunci când aparatul foto recunoaşte scena, comută la setările optime şi realizează fotografia.
| (Avansat) | Atunci când aparatul foto recunoaşte scena, comută la setările optime. Atunci când aparatul foto recunoaşte (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal), modifică automat setarea şi realizează o altă fotografie. La realizarea a două imagini consecutive, semnul + de pe pictograma devine verde. La realizarea a două cadre, cele două imagini sunt afişate una lângă cealaltă după fotografiere.

Observaţii

- Funcţia Recunoaştere scenă nu funcţionează dacă realizaţi fotografii utilizând zoomul digital.

- Setările disponibile ale bliţului sunt [Auto] şi [Dezactivat].

- Aceste scene pot să nu fie recunoscute, în funcţie de situaţie.

- Este posibil să nu puteţi seta anumite opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

### Modul Avansat

În modul [Avansat], aparatul foto realizează consecutiv două imagini, setările diferind în funcţie de scena recunoscută, (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal), ceea ce poate duce la apariţia unor neclarităţi. Puteţi selecta imaginea preferată dintre cele două imagini realizate.

| Prima imagine* | A doua imagine
| Realizează fotografii în Sincronizare lentă | Realizează fotografii cu sensibilitate mărită şi reducerea instabilităţii
| Realizează fotografii în Sincronizare lentă, cu faţa luată ca reper de bliţul care se aprinde intermitent | Realizează fotografii cu sensibilitate mărită cu faţa luată ca reper şi reducerea instabilităţii
| Realizează fotografii cu bliţ | Realizează fotografii cu luminozitatea şi contrastul fundalului reglate (DRO plus)
| Realizează fotografii cu faţa luată ca reper de bliţul care se aprinde intermitent | Realizează fotografii cu luminozitatea şi contrastul feţei şi cu fundalul reglate (DRO plus)

* Atunci când [Bliţ] este setat la [Auto].
Sus