Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > DRO

## DRO

Фотоаппарат анализирует условия съемки и автоматически корректирует яркость и контрастность для улучшения качества изображения.
DRO означает “Dynamic Range Optimizer” (Оптимизатор динамического диапазона) и является функцией, которая автоматически оптимизирует разницу между светлыми и темными участками изображения.

1. MENU (Режим ЗАПИСИ) (Авто по программе) (DRO) нужный режим

| (Выкл) | Не регулируется.
| (DRO standard) | Автоматическая регулировка яркости и контрастности изображений.
| (DRO plus) | Автоматическая и интенсивная регулировка яркости и контрастности изображений.

Примечания

- В зависимости от условий съемки, достичь эффекта коррекции, возможно, не удастся.

- Если выбрана установка [DRO plus], для величины ISO может быть установлено только значение [ISO AUTO] или значения от [ISO 80] до [ISO 800].

В начало страницы