Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > ISO

## ISO

Регулировка световой чувствительности, когда фотоаппарат установлен в режим авто по программе.

1. MENU (ISO) нужный режим

| (Авто) | Автоматическая установка чувствительности ISO.
| ////// | Размытость изображения при съемке в темных местах или с движущимися объектами можно уменьшить, увеличивая чувствительность ISO (выбором большего значения).

Регулировка чувствительности ISO (рекомендуемая величина экспозиции)
Чувствительность ISO — это скорость для записывающего носителя информации с встроенным светочувствительным датчиком изображения. Даже при одинаковой выдержке изображения будут отличаться в зависимости от чувствительности ISO.
Высокая чувствительность ISO
Запись яркого фотоснимка даже в темном месте при увеличении скорости затвора для уменьшения размытости.
Однако имеется тенденция к увеличению помех на изображении.
Низкая чувствительность ISO
Записывается сглаженное изображение.
Однако при недостаточной экспозиции изображение может стать темнее.
Примечание

- Если установлен режим серийной фотосъемки или если параметр [ISO AUTO] установлен в положение [ISO 80], можно выбирать только опцию [ISO 800], а также опции от [DRO] до [DRO plus].

В начало страницы